**Project Development Phase**

**Sprint-1**

|  |  |
| --- | --- |
| Date | 10 NOVEMBER 2022 |
| Team ID | PNT2022TMID08708 |
| Project Name | Gas leakage monitoring and alerting system for industries |
| Maximum Marks | 2 Marks |

#include <LiquidCrystal.h>

LiquidCrystal lcd(5,6,8,9,10,11);

int redled = 2;

int greenled = 3;

int buzzer = 4;

int sensor = A0;

int sensorThresh = 400;

void setup()

{

pinMode(redled, OUTPUT);

pinMode(greenled,OUTPUT);

pinMode(buzzer,OUTPUT);

pinMode(sensor,INPUT);

Serial.begin(9600);

lcd.begin(16,2);

}

void loop()

{

int analogValue = analogRead(sensor);

Serial.print(analogValue);

if(analogValue>sensorThresh)

{

digitalWrite(redled,HIGH);

digitalWrite(greenled,LOW);

tone(buzzer,1000,10000);

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print("ALERT");

delay(1000);

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print("EVACUATE");

delay(1000);

}

else

{

digitalWrite(greenled,HIGH);

digitalWrite(redled,LOW);

noTone(buzzer);

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("SAFE");

delay(1000);

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print("ALL CLEAR");

delay(1000);

}

//BUZZER

void buzzer(float gasLevel){

if(gasLevel>=300)

{

for(int i=0; i<=30; i=i+10)

{

tone(4,i);

delay(400);

noTone(4);

delay(400);

}

}

}

// Manually Exhaust FAN ON

void exhaustFanOn(int buttonState){

if(buttonState == HIGH){

digitalWrite(fan,HIGH);

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("Button State:");

lcd.print(buttonState);

lcd.setCursor(0,2);

lcd.print("FAN ON");

delay(10000);

lcd.clear();

}

}